
**Чертеж гаража для одной машины**

В чертеже можно указывать все размеры и характеристики будущего строения, включая уклон крыши и высоту пола. Стандартные параметры гаража для одной машины следующие:

* Длина строения — 6 метров.
* Ширина — 3 метра.
* Высота стен — 2 метра. Ещё полметра или немного больше приходится на крышу.

[](http://www.remont-express.ru/wp-content/uploads/2016/03/primer-chertezha-garazha-iz-metalloprofilya.jpg)

В чертеже указываются все детали, их размещение и размеры

При создании чертежа и строительстве нужно помнить, что часть внутреннего пространства заберут изолирующие материалы.

Для небольших мобильных гаражей достаточно будет составить чертёж самой «коробки». Он состоит из двух схем:

1. Чертёж каркаса здания.
2. Чертёж зашивки.

В случае, если возводится стационарное строение, устанавливаемое на постоянное место, могут добавляться также чертежи фундамента и смотровой ямы.